*KEYWORD
$
$    Units:  in (length), s (time), lbf (force), 
$            lbf-s^2/in (mass), psi (stress), lbf-in (energy)
$
*PART
$# title
Kevlar Containment
$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid
         2         1         4         0         4         0         0         0
$
*SECTION_SHELL
$#   secid    elform      shrf       nip     propt   qr/irid     icomp     setyp
         1         2  0.833000         5         1         0         0         1
$#      t1        t2        t3        t4      nloc     marea      idof    edgset
     0.968     0.968     0.968     0.968     0.000     0.000     0.000         0
$
*HOURGLASS
$     HGID      IHQ         QM       IBQ        Q1        Q2        QB        QW
         4        4        0.1         0       0.0       0.0       0.1       0.1
$
*MAT_DRY_FABRIC
$#     mid        ro        EA        EB      GAB1      GAB2      GAB3      
         4   7.48E-5    4.68E6    4.68E6     6.0E2     6.0E3     5.0E4
$#     GBC       GCA    GAMAB1    GAMAB2  
     5.0E4     5.0E4     0.250     0.350
$#    AOPT                  XP        YP        ZP        A1        A2        A3
         3
$#      V1        V2        V3        D1        D2        D3      BETA
       1.0       0.0       0.0
$#   EACRF     EBCRF     EACRP     EBCRP
      0.06      0.20    0.0070    0.0025
$#    EASF      EBSF     EUNLF     ECOMF     EAMAX     EBMAX   SIGPOST
      -2.2      -5.6       1.5     0.005    0.0223    0.0201     1.0E4
$#     CCE       PCE       CSE       PSE      DFAC      EMAX    EAFAIL    EBFAIL
       5.0      40.0       5.0      40.0       0.3      0.35       0.2       0.2
*END
